

Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Setor de Licitações e Compras
PESQUISA DE PREÇOS PARA COMPRA DIRETA 684/2023
DEVOLVER ATÉ 3 DIAS APÓS O RECEBIMENTO

	TELEFONE DO SETOR DE COMPRAS – 51 3673-1166 R:240  
EMAIL: comprasmostardas2018@gmail.com
SECRETARIA:  SECRETARIA  MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE                                                      
SOLICITAÇÃO N°: 63



Nome :	 
Endereço:	 
Solicito a Vsa. Senhoria, o fornecimento do preço das mercadorias ou serviços abaixo relacionados:
	Item
	Código
	Qtd
	Un
	Discriminação
	Detalhes
	V. Unitário
	V. Total

	1
	111398
	1,00
	Un
	ESTAÇÃO METEOROLÓGICA SEM FIO WS-2040VA, PARA MONITORAMENTO DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS.
	RECEPTOR DIGITAL (BASE):MOSTRADOR DIGITAL COLORIDO; FAIXA DE TEMPERATURA EXTERNA: -40 A 60 °C; FAIXA DE PRESSÃO ATMOSFÉRICA: 750 ~1100HPA; FAIXA DE CHUVA: 0 A 9.999MM; FAIXA DE VELOCIDADE DO VENTO: 0 A 50M/S; FAIXA DE TEMPERATURA INTERNA: 0 A 50°C; FAIXA DE UMIDADE: 20% A 90%; PRECISÃO DE TEMPERATURA: ±1.0°C; SENSOR DE TEMPERATURA E UMIDADE DO AR: EMBUTIDO, RESISTENTE A CHUVA E A CORROSÃO UV, MEDINDO A TEMPERATURA E UMIDADE DO AR; SENSOR DE VELOCIDADE DO VENTO: ANEMÔMETRO TIPO CONCHA PARA A MEDIÇÃO DA VELOCIDADE DO VENTO. SENSOR DE DIREÇÃO DO VENTO EM ESTILO DE CAUDA DE AVIÃO, MEDINDO A DIREÇÃO DO VENTO. COMUNICAÇÃO SEM FIO NA FREQUÊNCIA DE 433MHz; DISTÂNCIA SEM FIO ABERTA DE 100M (328 PÉS). COR: PRETO E PRATA. PESO APROX:1,8 G; ACOMPANHA SENSORES DE MEDIÇÃO, TRANSMISSOR EXTERNO, RECEPTOR INTERNO COM DISPLAY LCD, MANUAL DE INSTRUÇÃO EM PORTUGUÊS, DETALHADO E CONJUNTO DE PARAFUSOS PARA FIXAÇÃO EXTERNA DO TRANSMISSOR. EQUIPADA COM SENSORES DE ÚLTIMA GERAÇÃO, A ESTAÇÃO METEREOLÓGICA DEVERÁ OFERECER MEDIÇÕES COMFIÁVEIS E PRECISAS. O SENSOR INTEGRADO DE TEMPERATURA E UMIDADE DO AR DEVERÁ POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA CHUVA E COROSÃO UV, GARANTINDO RESULTADOS CONSISTENTES MESMO EM AMBIENTES EXTERNOS. ALÉM DISSO, O SENSOR DE VELOCIDADE DO VENTO, QUE DEVERÁ SER DO TIPO “CONCHA” DEVERÁ MEDIR A INTENSIDADE DO VENTO, ENQUANTO O SENSOR DE DIREÇÃO DO VENTO DEVERÁ FORNECER INFORMAÇÕES SOBRE A DIREÇÃO DO VENTO. O RECEPTOR LCD INTERNO GARANTIRÁ UMA VISUALIZAÇÃO CLARA E CONVENIENTE DAS INFORMAÇÕES CLIMÁTICAS.  
	
	



	TOTAL:
	


PEDIDO DE EMPENHO: 
AQUISIÇÃO DE ESTAÇÃO METEOROLÓGICA PARA SMMA.

SERÁ ACEITA SOMENTE NOTA FISCAL: ELETRÔNICA, MODELO D1, CUPOM FISCAL, EXCETO PARA SERVIÇO.

PARA FINS DE RETENÇÃO DO IR (IMPOSTO DE RENDA) E DEMAIS TRIBUTOS DE EMPRESA NÃO OPTANTE AO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES (SIMPLES NACIONAL) SERÁ ADOTADA A IN RFB 1234/2012, RECEPCIONADA PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 8917 DE 05/05/2022.

OBSERVAÇÃO: O MATERIAL ADQUIRIDO DEVERÁ SER ENTREGUE EM MOSTARDAS.

POR FAVOR RESPONDER NESTE FORMULÁRIO.

O FORNECEDOR DEVERÁ INFORMAR A CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO.

Prazo de Entrega: IMEDIATO
Condições de Pagto.: À VISTA, CONTRA EMPENHO
Data: 29/09/23
Data do recebimento: ____/____/________.


             Assinatura do Responsável
CARIMBO DA FIRMA COM CNPJ
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