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Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DE MOSTARDAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Setor de Licitações e Compras

PESQUISA DE PREÇOS PARA COMPRA DIRETA 296/2025
DEVOLVER ATÉ 3 DIAS APÓS O RECEBIMENTO
	TELEFONE DO SETOR DE COMPRAS – 51 3673-1166 R:240  
EMAIL: comprasmostardas2018@gmail.com
SECRETARIA:  SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                                                      
SOLICITAÇÃO N°: 037

	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


Nome :
 
Endereço:
 
Solicito a Vsa. Senhoria, o fornecimento do preço das mercadorias ou serviços abaixo relacionados:

	Item
	Código
	Qtd
	Un
	Discriminação
	Detalhes
	V. Unitário
	V. Total

	1
	112606
	10,00
	UN
	CÂMERA DE SEGURANÇA WI-FI IM5SC FULL HD 1080P 2.8M COR BRANCO GELO
	CONFORME DESCRIÇÃO EM ANEXO 
A câmera de segurança projetada para monitorar  residência. Com controle via smartphone, permite gerenciamento remoto, desde a instalação e gravação até o recebimento de notificações.

Com visão noturna de alta qualidade, infravermelho de alcance mínimo de 30 metros, garantindo imagens claras em ambientes com pouca luminosidade. Possuir proteção IP67.. Captura imagens em Full HD (1080p) e possuir um amplo campo de visão com zoom digital de no mímino 8×. Incluir um microfone interno para audição do ambiente externo, proporcionando um monitoramento mais completo. Oferecer opções de multiarmazenamento, permitindo guardar gravações no cartão micro-SD¹, em DVR/NVR com tecnologia Onvif ou pelo serviço de armazenamento em nuvem.

Especificações técnicas mínimas:

- Suporte de Cartão SD de no mínimo 128GB

- Sensor 1/2.8” 2Megapixel Progressive CMOS
- Pixels efetivos 1920 (H) x 1080 (V)
- Resolução Full HD (1080p)
- Lente 2,8 mm
- Ângulo de visão 120° (diagonal), 102° (horizontal) e 54° (vertical)
- Zoom digital 8x
- Alcance IR 30 m
- IR inteligente
- Comprimento de onda LED IR 0,85 µm
- Sensibilidade 0 lux (IR ligado)
Íris Eletrônica
- Day & Night Automático e P&B
- Troca Automática do Filtro (ICR)
- Controle Automático de Ganho (AGC)
- Compensação de Luz de Fundo (BLC)
- Balanço de branco Automático
- Detecção de movimento Ajustável
- Redução Digital de Ruído (DNR) 3D
- Alimentação Conector P4 fêmea
- Consumo máximo de corrente 290 mA
- Consumo máximo de potência <3,5 W
- Tensão 12 Vdc
- Proteção antissurto 15 kV (ethernet e alimentação)

- Tipo case / material Bullet / Plástico
- Grau de proteção IP67
- Local de instalação Interno e Externo
- Temperatura de operação -30 °C a 60 °C
- Umidade relativa de operação 95% ou menos (sem condensação)
- Rede cabeada Sim - RJ45 fêmea
- Padrões Wi-Fi IEEE802.11b, 802.11g, 802.11n
- Frequência Wi-Fi 2,4 GHz ~ 2,4835 GHz
- Largura de banda 20 / 40 MHz
- Segurança 64/128 bit WEP, WPA/WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK
- Potência de transmissão b: 17 dBm, g: 15 dBm, n: 15 dBm
- Taxa de transmissão 11b: 11 Mbps,11g: 54 Mbps,11n: 150 Mbps
- Ganho da antena 3,19 dBi
- Frame Rate Adaptável (máximo de 15 FPS)
- Compressão de vídeo H.264 (perfil principal)
- Taxa de bits para vídeo Adaptável
- Compressão de áudio AAC
- Taxa de bits para áudio Adaptável
- Método de configuração Modo AP / Cabo de Rede
- Protocolos IPv4, Onvif (perfil S) e Intelbras-1
- Gravação em nuvem (serviço contratado separadamente).

	
	

	2
	112607
	10,00
	UN
	CARTÃO DE MEMORIA MICRO SD 128 GB
	VELOCIDADE MINIMA DE 100 MBS/S TRANSFERENCIA RÁPIDA E EFICIENTE, COMPATIVEL COM GRAVAÇÃO EM FULL HD - IDEAL PARA VÍDEOS DE ALTA RESOLUÇÃO. 


	
	


	TOTAL:
	


SERÁ ACEITA SOMENTE NOTA FISCAL ELETRÔNICA
PARA FINS DE RETENÇÃO DO IR (IMPOSTO DE RENDA) E DEMAIS TRIBUTOS DE EMPRESA NÃO OPTANTE AO REGIME ESPECIAL UNIFICADO DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES (SIMPLES NACIONAL) SERÁ ADOTADA A IN RFB 1234/2012, RECEPCIONADA PELO MUNICÍPIO ATRAVÉS DO DECRETO Nº 8917 DE 05/05/2022.
OBSERVAÇÃO: O MATERIAL ADQUIRIDO DEVERÁ SER ENTREGUE EM MOSTARDAS.
POR FAVOR RESPONDER NESTE FORMULÁRIO.
O FORNECEDOR DEVERÁ INFORMAR A CONTA CORRENTE PARA DEPÓSITO.
Prazo de Entrega: IMEDIATO
Condições de Pagto.: À VISTA, CONTRA EMPENHO
Data: 30/06/25
Data do recebimento: ____/____/________.
[image: image1.png]             Assinatura do Responsável

CARIMBO DA FIRMA COM CNPJ








_2147483647

